
!!!A FIRMWARE FRISSÍTÉSÉT MINDIG TELJESEN FELTÖLTÖTT ELEMMEL VÉGEZZÜK!!!

 
a frissítést az alábbi leírás szerint végezze:

1.     formázza a memóriakártyát

2.     másolja a firmware-t a memóriakártya "root"-jába (gyökérkönyvtár) 

3.     helyezze a memóriakártyát a kamerába és kapcsolja be a kamerát

4.     kapcsolja be a kamerát a menüben állítsa be a gyári beállításokat és formázza a memóriakártyát

5.     ebben a fázisban a frissítés sikeresen lezajlott


!!!A FIRMWARE FRISSÍTÉSÉT MINDIG TELJESEN FELTÖLTÖTT ELEMMEL VÉGEZZÜK!!!