

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI FIRMWARE


Po naładowaniu baterii postępuj według następujących kroków:
1. Sformatuj kartę pamięciową.
2. Skopiuj firmware do katalogu głównego karty pamięci (root).
3. Włóż kartę pamięci do kamery, a następnie uruchom kamerę.
4. Włącz ponownie kamerę, a następnie w Menu nastaw ustawienia domyślne oraz formatuj kartę pamięci.
5. W tej fazie aktualizacja powinna być przeprowadzona pomyślnie.

Aby dokonać aktualizacji firmware'u musisz należy mieć w pełni naładowaną baterię.