**LAMAX W10.1**

**UPDATE MANUAL**

[**EN – UPDATING FIRMWARE**](#EN)

[**DE – AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE**](#DE)

[**CS – AKTUALIZACE FIRMWARE**](#CS)

[**SK – AKTUALIZÁCIE FIRMWARE**](#SK)

[**PL – AKTUALIZACJA FIRMWARE**](#PL)

[**HU – FIRMWARE FRISSÍTÉS**](#HU)

**EN – UPDATING FIRMWARE**

The latest camera firmware can be found in the „Downloads“ section of the product website.

**https://www.lamax-electronics.com/w101**

**UPDATE PROCEDURE**

1) Prepare a microSD by formatting it on a PC / Mac.

2) Download and open the .zip file containing the “.bin” files. Do not change the files' names.

3) Copy the “.bin” files to the formatted microSD card.

4) Insert the microSD card into the switched-off camera. Please make sure that the battery is fully charged. Turn on the camera and confirm the update.

5) Wait for the update to complete. Then format the memory card in the camera.

**DE – AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE**

Die neueste Kamera-Firmware finden Sie immer im Bereich „Herunterladen“ auf der Internetseite des Produkts.

**https://www.lamax-electronics.com/t10**

**SO AKTUALISIEREN SIE**

1) Bereiten Sie eine microSD-Karte vor und formatieren Sie sie auf einem PC / Mac.

2) Laden Sie die ZIP-Datei mit der Dateien „.bin“ herunter und öffnen Sie sie. Ändern Sie den Dateinamen nicht.

3) Kopieren Sie die „.bin“ Dateien auf die formatierte microSD-Karte.

4) Setzen Sie die microSD-Karte in die ausgeschaltete Kamera ein. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Schalten Sie die Kamera ein und bestätigen Sie die Aktualisierung.

5) Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Formatieren Sie dann die Speicherkarte in der Kamera.

**CS – AKTUALIZACE FIRMWARE**

Nejnovější firmware kamery naleznete vždy v sekci „Ke stažení“ na webové stránce produktu.

**https://www.lamax-electronics.com/t10**

**POSTUP AKTUALIZACE**

1) Připravte si microSD kartu, kterou zformátujte v PC / Mac.

2) Stáhněte a otevřete soubor .zip, ve kterém najdete soubory „.bin“. Neměňte názvy souborů.

3) Zkopírujte soubory „.bin“ na zformátovanou microSD kartu.

4) Vložte microSD kartu do vypnuté autokamery. Ujistěte se, že je baterie plně nabitá. Zapněte autokameru a potvrďte aktualizaci.

5) Počkejte na dokončení aktualizace. Poté naformátujte paměťovou kartu v autokameře.

**SK – AKTUALIZÁCIE FIRMWARE**

Najnovší firmware kamery nájdete vždy v sekcii „K stiahnutiu“ na webovej stránke produktu.

**https://www.lamax-electronics.com/t10**

**POSTUP AKTUALIZÁCIE**

1) Pripravte si microSD kartu, ktorú sformátujte v PC / Mac.

2) Stiahnite a otvorte súbor .zip, v ktorom nájdete súbory „.bin“. Nemeňte názvy súborov.

3) Skopírujte súbory „.bin“ na sformátovanú microSD kartu.

4) Vložte microSD kartu do vypnutej autokamery. Uistite sa, že je batéria úplne nabitá.Zapnite autokameru a potvrďte aktualizáciu.

5) Počkajte na dokončenie aktualizácie.Potom naformátujte pamäťovú kartu vo autokamere.

**PL – AKTUALIZACJA FIRMWARE**

Najnowsze oprogramowanie dla kamery można znaleźć w sekcji „Pobierz” na stronie internetowej produk-tu:

**https://www.lamax-electronics.com/t10**

**ABY POPRAWNIE ZAKTUALIZOWAĆ**

1) Przygotuj kartę microSD i sformatuj ją na komputerze PC / Mac.

2) Pobierz i otwórz plik .zip zawierający pliki „.bin”. Nie zmieniaj nazwy plików.

3) Skopiuj pliki „.bin” na sformatowaną kartę microSD.

4) Włóż kartę microSD do aparatu zewnętrznego. Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana. Włącz kamerę i potwierdź aktualizację.

5) Poczekaj na zakończenie aktualizacji. Następnie sformatuj kartę pamięci w aparacie.

**HU – FIRMWARE FRISSÍTÉS**

A kamera legfrissebb firmware-jét mindig megtalálhatja a termék weboldalának „Letöltések“ szekciójában.

**https://www.lamax-electronics.com/t10**

**FRISSÍTÉSI FOLYAMAT**

1) Készítse elő a microSD-kártyát, majd formázza a PC-ben / Mac-en.

2) Töltse le és nyissa meg az „.bin” fájlokat tartalmazó .zip fájlt. Ne változtassa meg a fájlneveket.

3) Másolja át az „.bin” fájlokat a formázott microSD kártyára.

4) Helyezze be a microSD-kártyát az autós kamerába. Kérjük, győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen feltöltött. Kapcsolja be a fényképezőgépet, és erősítse meg a frissítést.

5) Várja meg a frissítés befejezését. Ezután formázza a memóriakártyát a fényképezőgépben.